QUESTION(1):

int i=9;

int on=500;

int off=1500;

Void setup()

{

pinMode (i,OUTPUT)

}

Void loop()

{

digitalWrite(i,HIGH);

delay(on);

digitalWrite(i,LOW):

delay(off);

}